
	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

Số: 2690/QĐ-UBND

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phú Thọ, ngày 14  tháng  8 năm 2026


QUYẾT ĐỊNH

Cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ của một số công trình thủy lợi đối với hoạt động thi công Dự án cải tạo, mở rộng QL.2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Thủy lợi năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 1750/QĐ-BNNMT ngày 14 tháng 5 năm 2026 của
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính
được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thuỷ lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của
Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 22/5/2026 của UBND tỉnh
Phú Thọ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thủy lợi thuộc
thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; 
Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-BGTVT ngày 18/10/2023 của của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt đầu tư dự án cải tạo, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên – Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phúc;


Căn cứ Quyết định số 1875/QĐ-BXD ngày 28/10/2025 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh dự án cải tạo, mở rộng QL2 đoạn Vĩnh Yên – Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phúc;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 1048/TTr-SNN&MT ngày 11/08/2026.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ của một số công trình thủy lợi đối với hoạt động thi công Dự án cải tạo, mở rộng QL.2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ), cụ thể như sau: 
1. Tên, địa chỉ của tổ chức được cấp phép: Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy.

- Địa chỉ: Số 308 Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội.
- Số điện thoại: (024) 3974.7633 Số Fax: (024) 3974.7637
2. Tên hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Thi công dự án Cải tạo, mở rộng QL.2 đoạn Vĩnh Yên - Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, xây mới, cải tạo, mở rộng, hoàn trả cầu, cống, luồng tiêu, kênh mương thủy lợi.
3. Phạm vi, vị trí cấp phép cho hoạt động
3.1.  Phạm vi, vị trí hoạt động: Liên quan đến các tuyến kênh, mương: Luồng tiêu Quán Tiên đi trường lái; luồng tiêu Đồng Ấp - Cầu Sang; Km21+920 KCTN Liễn Sơn; Km2+370 luồng tiêu Nghĩa Hưng - Chấn Hưng -
Đại Đồng - Sông Phan; Km0+300 kênh tiêu Cửa Hàng - Cửa Chợ; Km7+370
luồng tiêu Nghĩa Hưng - Tân Tiến - Đại Đồng - Bình Dương - Sông Phan; kênh
7A; Km21+156 Sông Phan; Km0+970 luồng tiêu Việt Xuân - Bồ Sao - Lũng
Hòa - Sông Phan và một số tuyến kênh, mương nội đồng của các xã Hội Thịnh, Vĩnh An, Vĩnh Hưng và Vĩnh Thành.
3.2. Nội dung: Xây mới, cải tạo mở rộng, hoàn trả cầu, cống, luồng tiêu, kênh mương thủy lợi dọc hai bên đường cụ thể như sau:
	STT 
	Lý trình đường 
	Trái/ Phải/
Trên tuyến
	Nội dung hoạt
động
	Quy mô xây dựng
	Thuộc phạm vi công trình thủy lợi

	1 
	Km38+632 đến
Km39+153 
	Phải
	Hoàn trả,
đấu nối tại
Km38+632
và
Km39+153
	Mương đất có chiều rộng B
2mái = 1,5m; Mái dốc: 1:1.5;
Hk=0,5m
Luồng tiêu Quán
Tiên đi trường lái
	Luồng tiêu Quán
Tiên đi trường lái

	2 
	Km39+432 
	Trên
	Thi công
cầu (xây
mới Cầu
Bãi Loan)
	Cầu mới có chiều dài 9,64m;
chiều rộng cầu B=18.
- Kết cấu phần trên gồm 18
phiến dầm bản BTCT chiều dài L=7m.
- Mố bằng BTCT trên hệ móng cọc khoan nhồi đường kính D=1m. (Luồng tiêu Duy
Phiên - Vân hội - Hợp Thịnh – kênh Thiên Tạo)
	Luồng tiêu Duy
Phiên - Vân hội -
Hợp Thịnh (kênh
Thiên Tạo)

	3 
	Km40+285 đến
Km40+481 
	Trái
	Hoàn trả,
đấu nối tại
Km40+286
và
Km40+481
	Mương đất có chiều rộng B
2mái = 1,5m; Mái dốc: 1:1.5;
Hk=0,5m
	Kênh mương nội
đồng xã Hội
Thịnh

	4 
	Km40+690,01 
	Trên
	Thi công
cống qua
đường, đấu
nối cống
	Xây mới cống hộp
BxH=2x(2,0x2,0)m bằng
BTCT, chiều dài L=27,3m. Cao độ đáy cống bằng cao độ đáy kênh hiện trạng.
	Tại Km0+00
luồng tiêu Đồng
Ấp - Cầu Sang

	5 
	Km41+280 đến
Km42+112
	Phải +
trái
	Hoàn trả
kênh, đấu
nối tại
Km41+280
và
Km42+112
	- Phải tuyến hoàn trả mương đất có kích thước B=1,5m.
- Trái tuyến hoàn trả mương xây kích thước BxH=0,5x0,8m.
	Kênh nội đồng xã
Vĩnh An

	6 
	Km42+147,55 
	Trái
	Thi công
cống qua
đường, đấu
nối cống
	Xây mới cống tròn D=0,75m,
chiều dài cống L=8,0 m. Cao độ đáy cống bằng cao độ đáy
mương hiện trạng.
	Kênh nội đồng xã
Vĩnh An

	7 
	Km42+157 
	Trên 
	Mở rộng
Cầu Kiệu
	Mở rộng sang 2 bên cầu cũ:
tổng chiều dài cầu là 15 m,
chiều rộng toàn cầu là B=26m.
- Kết cấu phần trên: bằng dầm
bản BTCT chiều dài L=7m.
- Mố cầu bằng BTCT đặt trên hệ móng cọc BTCT đúc sẵn KT 35x35cm.
	Km21+920 Kênh
chính Tả ngạn
Liễn Sơn

	8 
	Km42+294,63 
	Trên
	Thi công
cống qua
đường, đấu
nối cống
	Xây dựng mới cống hộp BTCT kích thước BxH= (1,0x1,0)m, chiều dài cống L=28,72m.
	Kênh nội đồng
xã Vĩnh An

	9 
	Km42+416,99 
	Trên
	Thi công
cống qua
đường, đấu
nối cống
	Xây dựng mới cống hộp BTCT kích thước BxH=(1,2x1,2)m, chiều dài cống L=26,25m.
	Kênh nội đồng
xã Vĩnh An

	10 
	Km42+741,51 
	Trên
	Thi công
cống qua
đường, đấu
nối cống
	Xây dựng mới cống hộp BTCT kích thước BxH=2x(1,5x2,0)m,
chiều dài cống L=31,04m
	Km2+370 luồng
tiêu Nghĩa Hưng
- Chấn Hưng -
Đại Đồng - Sông
Phan Km2+370

	11 
	Km43+431,13 
	Trên
	Thi công
cống qua
đường, đấu
nối cống
	Xây dựng mới cống hộp BTCT kích thước BxH= (1,5x1,5)m, chiều dài cống L=28,62m
	Kênh nội đồng
xã Vĩnh An

	12 
	Km43+488,56 
	Trên
	Thi công
cống qua
đường, đấu
nối cống
	Xây dựng mới cống hộp BTCT kích thước BxH=2x(1,5x2,0)m,
chiều dài cống L=32,65m
	Km0+300 kênh tiêu
Cửa Hàng - Cửa
Chợ

	13
	Cọc TD2B
Km0+098,57-
nhánh B
(Km43+361,82)
	Trái
	Thi công
cống qua
đường, đấu
nối cống
	Xây dựng mới cống hộp BTCT kích thước BxH= (1,0x1,0)m, chiều dài cống L=24,6m
	Kênh nội đồng
xã Vĩnh An

	14 
	Km43+840,35 
	Trên
	Thi công
cống qua
đường, đấu
nối cống
	Xây dựng mới cống hộp BTCT kích thước BxH= (2,0x2,0)m, chiều dài cống L=34,5m
	Kênh nội đồng
xã Vĩnh An

	15 
	Km43+889,90 
	Trên
	Thi công
cống qua
đường, đấu
nối cống
	Xây dựng mới cống hộp BTCT kích thước BxH= (1,5x1,5), chiều dài cống L=29,12m
	Kênh nội đồng
xã Vĩnh An

	16 
	Km43+490,15 đến Km43+932,36 
	Phải
	Hoàn trả
kênh, đấu
nối tại
Km43+490
và
Km43+932
	Xây dựng mới cống hộp BTCT kích thước BxH= (1,0x1,0)m, chiều dài cống L=442,21m.
	Kênh nội đồng
xã Vĩnh An

	17
	Cọc TDC1
Km0+097,28-
nhánh A
(Km44+120.22)
	Phải
	Thi công
cống qua
đường, đấu
nối cống
	Xây dựng mới cống hộp BTCT kích thước BxH= (1,0x1,0)m, chiều dài cống L=10,21m
	Kênh nội đồng
xã Vĩnh An

	18 
	Km44+186,30 
	Trên
	Thi công
cống qua
đường, đấu
nối cống
	Xây dựng mới cống hộp BTCT kích thước BxH= (2,0x2,0)m, chiều dài cống L=29,12m
	Kênh nội đồng
xã Vĩnh An

	19 
	Km44+402,19 
	Trên
	Thi công
cống qua
đường, đấu
nối cống
	Xây dựng mới cống hộp BTCT kích thước BxH= (1,5x1,5)m, chiều dài cống L=31,92m
	Kênh nội đồng
xã Vĩnh An

	20
	Km0+022,38-
Nhánh T
(Km44+530,88)
	Trái
	Thi công
cống qua
đường, đấu
nối cống
	Xây dựng mới cống hộp BTCT kích thước BxH= (1,0x1,0)m, chiều dài cống L=17,22m
	Kênh nội đồng
xã Vĩnh An

	21 
	Km44+568,98 
	Trên
	Thi công
cống qua
đường, đấu
nối cống
	Xây dựng mới cống hộp BTCT kích thước BxH= (2,0x2,0)m, chiều dài cống L=34,12m
	Kênh nội đồng
xã Vĩnh Hưng

	22 
	Km44+877,54 
	Trên
	Thi công
cống qua
đường, đấu
nối cống
	Xây dựng mới cống hộp BTCT kích thước BxH= (1,5x1,5)m, chiều dài cống L=29,12m
	Kênh nội đồng
xã Vĩnh Hưng

	23 
	Km44+991,47 
	Trên
	Thi công
cống qua
đường, đấu
nối cống
	Nối cống tròn BTCT D=1,5m,
chiều dài nối cống là 28,73m
	Kênh nội đồng
xã Vĩnh Hưng

	24 
	Km45+95,76 
	Trên
	Thi công
cống qua
đường, đấu
nối cống
	Xây dựng mới cống hộp BTCT kích thước BxH=
2x(2,5x2,0)m, chiều dài cống là 30,88m
	Tại Km7+370
luồng tiêu Nghĩa
Hưng - Tân Tiến
- Đại Đồng -
Bình Dương -
Sông Phan.

	25 
	Km45+558,52 
	Trên
	Thi công
cống qua
đường, đấu
nối cống
	Nối cống tròn BTCT D = 1,0m, chiều dài cống L=33,41. Cao độ cống nối bằng cao độ cống hiện trạng.
	Kênh nội đồng
xã Vĩnh Hưng

	26
	Km45+241,19
đến
Km45+662,61
	Phải
	Hoàn trả
kênh, đấu
nối tại
Km45+241
và
Km45+662
	Xây dựng mương hoàn trả bằng BTCT phù hợp mặt cắt hiện trạng, kích thước
BxH=(1,0x1,2)m
	Dịch chuyển
đoạn kênh 7A

	27 
	Km46+723 
	Trên
	Mở rộng
cầu
Thượng
Lạp
	Xây dựng đơn nguyên cầu mới bên phải, cách cầu cũ 1m. Chiều dài cầu L=33,10m.
- Kết cấu phần trên: gồm 7
phiến dầm I BTCT DƯL có
chiều dài L=24m.
- Mố cầu bằng BTCT trên hệ
móng cọc khoan nhồi đường
kính D=1m.
	Km21+156 Sông
Phan

	28 
	Km47+557.20 
	Trên
	Thi công
cống qua
đường, đấu
nối cống
	Xây dựng mới cống tròn
D=1,2m. Chiều dài cống
L=29,71m
	Kênh nội đồng
xã Vĩnh Hưng

	29 
	Km47+661,5 
	Trên
	Thi công
cống qua
đường, đấu
nối cống
	Xây dựng mới cống hộp
BTCT kích thước BxH=
(1,2x1,2)m, chiều dài cống
L=39,83m
	Kênh nội đồng
xã Vĩnh Hưng

	30 
	Km47+678,89 
	Phải
	Thi công
cống qua
đường, đấu
nối cống
	Xây dựng mới cống hộp
BTCT kích thước BxH=
(1,5x1,5)m, chiều dài cống
L=9,68m
	Kênh nội đồng
xã Vĩnh Hưng

	31 
	Km47+700 
	Trên
	Thi công
cống qua
đường, đấu
nối cống
	Xây dựng mới cống hộp
BTCT kích thước BxH=
(1,5x1,5)m, chiều dài cống
L=30,88m
	Kênh nội đồng
xã Vĩnh Hưng

	32 
	Km48+100 
	Trên
	Thi công
cống qua
đường, đấu
nối cống
	Xây dựng mới cống hộp
BTCT kích thước BxH=
(2,0x2,0)m, chiều dài cống
L=32,91m
	Kênh nội đồng
xã Vĩnh Hưng

	33 
	Km49+364,13 
	Trên
	Thi công
cống qua
đường, đấu
nối cống
	Xây dựng mới cống hộp
BTCT kích thước BxH=
(1,2x1,2)m, chiều dài cống
L=33,9m
	Km0+970 luồng
tiêu Việt Xuân -
Bồ Sao - Lũng
Hòa - Sông Phan

	34 
	Km49+485,57 
	Trên
	Thi công
cống qua
đường, đấu
nối cống
	Xây dựng mới cống hộp
BTCT kích thước BxH=
(1,5x1,5)m, chiều dài cống
L=49,16m
	Kênh nội đồng
xã Vĩnh Thành

	35 
	Km49+682,38 
	Trên
	Thi công
cống qua
đường, đấu
nối cống
	Nối cống tròn BTCT D =
1,5m. Chiều dài cống nối
L=12,65m. Cao độ cống nối
bằng cống hiện trạng
	Kênh nội đồng
xã Vĩnh Thành


(Chi tiết theo hồ sơ đề nghị cấp phép kèm theo Tờ trình số 1048/TTr-SNN&MT ngày 11/08/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)
4. Thời hạn cấp phép: Từ ngày được cấp giấy phép đến hết ngày 31/12/2026.
5. Trách nhiệm thực hiện các yêu cầu bắt buộc
5.1. Đối với Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy:
- Chỉ được triển khai thi công các hạng mục trên sau khi được cấp phép hoạt động.

- Thực hiện đúng biện pháp thi công được phê duyệt. Trong quá trình thi công luôn đảm bảo dòng chảy thông thoáng, không để ách tắc cục bộ ảnh hưởng đến công tác tưới, tiêu; nếu để ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh thì chủ đầu tư, nhà thầu thi công phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

- Thi công đúng phạm vi công trình được cấp phép, không được xâm lấn các công trình khác; trước khi thi công phải thông báo cho các Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn (nay là Công ty TNHH MTV thủy lợi Vĩnh Phúc); UBND các xã Hội Thịnh, Vĩnh An, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thành và Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước để cử cán bộ theo dõi, giám sát quá trình thi công. Đối với hạng mục xây dựng đấu nối, hoàn trả đề nghị Chủ đầu tư phải có phương án xây dựng thi công trước khi san lấp mặt bằng xây dựng công trình chính; trong quá trình thi công phải đảm bảo các biện pháp an toàn công trình thủy lợi, không ảnh hưởng đến các công trình lân cận và việc vận hành phục vụ sản xuất nông nghiệp.
- Phải chấp hành nghiêm chỉnh các nội dung quy định trong Giấy phép và các quy định hiện hành có liên quan; bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường và chất lượng nước. Không được làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ, khả năng vận hành của công trình thủy lợi; không xây dựng trái phép, lấn chiếm, sử dụng đất trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và các hành vi khác bị nghiêm cấm được quy định tại Điều 8 Luật Thủy lợi; 
- Thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ được quy định tại Điều 28, Điều 29 Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi. Chấp hành đầy đủ các nội dung quy định trong Quyết định cấp phép này; mọi thay đổi nội dung trong quyết định cấp phép này phải được cơ quan cấp phép đồng ý bằng văn bản;

- Trong quá trình vận hành, sử dụng hạng mục cống hoàn trả Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy, phối hợp với các đơn vị quản lý, khai thác công trình đảm bảo hoạt động bình thường, không ảnh hưởng đến tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và công năng ban đầu của công trình;

- Tuân thủ Quyết định số 96/2025/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 của UBND tỉnh Phú Thọ về Ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các quy định pháp luật khác liên quan;

- Thông báo cho Sở Nông nghiệp và Môi trường qua Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước và các đơn vị quản lý, khai thác kế hoạch thi công để các bên phối hợp kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện; chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình thi công của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Rà soát các hoạt động thi công công trình, nếu thuộc phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thì tiếp tục thực hiện các thủ tục cấp phép theo quy định;
- Trường hợp, chưa thực hiện xong các hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được Chủ tịch UBND tỉnh cấp giấy phép, đơn vị được cấp phép phải thực hiện việc gia hạn giấy phép trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất 25 ngày theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 24 Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ định chi tiết một số điều Luật Thủy lợi;
- Sau khi hoàn thành các hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được UBND tỉnh cấp giấy phép, Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy thực hiện:

 + Thi công xong phải dọn dẹp, hoàn trả mặt bằng; 

 + Trong vòng 7 ngày, đơn vị được cấp giấy phép phải thực hiện báo cáo đánh giá quá trình thực hiện giấy phép, gửi Sở Nông nghiệp & Môi trường (qua Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước) để tổng hợp, báo cáo các đơn vị liên quan. 

5.2. Đối với Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn (nay là Công ty TNHH MTV Thủy lợi Vĩnh Phúc): Thực hiện giám sát quá trình thực hiện nội dung giấy phép đã được Chủ tịch UBND tỉnh cấp và các hoạt động khác liên quan trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi do đơn vị khai thác, quản lý.
5.3. Đối với UBND các xã Hội Thịnh, Vĩnh An, Vĩnh Hưng và Vĩnh Thành: Tham gia phối hợp với Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Liễn Sơn trong việc giám sát, khai thác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đảm bảo nhu cầu phục vụ của người dân.

5.4. Sở Nông nghiệp và Môi trường: Chịu trách nhiệm về các nội dung trình Chủ tịch UBND tỉnh cấp phép; hướng dẫn, giám sát, kiểm tra và phối hợp giải quyết các vướng mắc phát sinh; tiếp tục rà soát tổng thể những nội dung đã được cấp phép để kịp thời phát hiện những nội dung còn bất cấp, thiếu sót, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để chỉ đạo cho phù hợp, đúng quy định của pháp luật; rà soát tất cả những hoạt động thi công khác, trường hợp thuộc phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, yêu cầu đơn vị được cấp phép thực hiện các trình tự, thủ tục cấp phép theo quy định. Tổng hợp, báo cáo việc thực hiện giấy phép của Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thủy lợi Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND các xã Hội Thịnh, Vĩnh An, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thành và đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.
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