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QUYẾT ĐỊNH
Cấp phép xây dựng liên quan đến đê điều đối với công trình: Đường trục cấp nước từ Thôn 7 (khu 11 cũ) đi Thôn 6 (khu 9 cũ), xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật Phòng, chống thiên tai ngày 16 tháng 6 năm 2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường ngày 11 tháng 12 năm 2025;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 113/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều; số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; số 53/2026/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 1348/TTr-SNN&MT ngày 08 tháng 10 năm 2026.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp phép xây dựng liên quan đến đê điều đối với công trình: Đường trục cấp nước từ Thôn 7 (khu 11 cũ) đi Thôn 6 (khu 9 cũ), xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ, nội dung cụ thể như sau:
1. Tên công trình: Đường trục cấp nước từ Thôn 7 (khu 11 cũ) đi Thôn 6 (khu 9 cũ), xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ.
2. Đơn vị được cấp phép: Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ.

3. Vị trí cấp phép: 
Vị trí thi công xây dựng tuyến ống cấp nước HDPE DN280 và ống HDPE DN50 từ Thôn 7 (khu 11 cũ) đi Thôn 6 (khu 9 cũ) thuộc địa bàn xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ trong phạm vi hành lang bảo vệ đê hữu Lô tương ứng từ km30+465 đến km31+600 (trùng ĐT.323).
4. Quy mô xây dựng 
- Tuyến đường ống cấp nước HDPE DN280 và HDPE DN50 được thiết kế đi ngầm dưới mặt đất, mép ngoài rãnh dọc đường sát vào tường rào nhà dân, chiều sâu từ mặt đất tự nhiên đến đỉnh ống không nhỏ hơn 0,7 m. Riêng các đoạn qua đường ngõ khu dân cư, đường ống được đi ngầm dưới mặt đất, độ sâu đặt ống tính từ mặt đất xuống đến đỉnh ống không nhỏ hơn 1,0 m;

- Đối với đoạn ống đi nổi từ cọc 8 đến cọc 9 được thiết kế ống Gang DN250; ống được đặt trên hệ thép L(100x100x8) cm đóng xuống nền đất; đường ống đi giáp chân đê dọc theo tuyến đê hữu sông Lô;
- Đối với vị trí khoan qua đê tại cọc 4B-4C tương ứng với mm31+074 đê hữu Lô, được thiết kế ống HDPE DN110 lồng trong ống thép đen DN150, phía hai đầu ống thép được bịt bê tông, chiều sâu lắp đặt từ mặt đê đến đỉnh ống bảo vệ không nhỏ hơn 1,2 m. 
(Chi tiết theo hồ sơ đề nghị cấp phép kèm theo Tờ trình số 1348/TTr-SNN&MT ngày 08 tháng 10 năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)
5. Thời gian cấp phép thi công xây dựng: Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2027.
Điều 2. Tổ chức thực hiện và phân công nhiệm vụ

1. Đơn vị được cấp phép (Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ) có trách nhiệm:

a) Trước khi thi công: Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan về tài nguyên, môi trường, xây dựng, giao thông vận tải và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan. Thông báo bằng Văn bản cho Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ và các đơn vị có liên quan để quản lý, giám sát trong quá trình thi công theo quy định của pháp luật.
b) Trong quá trình thi công và sau khi hoàn thành công trình
- Có giải pháp tổ chức thi công phù hợp, không làm ảnh hưởng đến kết cấu, chất lượng công trình đê điều và các công trình ngầm hiện có, bảo đảm an toàn đê điều, an toàn giao thông trong quá trình thi công và quản lý sử dụng công trình. Chịu trách nhiệm về quy mô, kết cấu và chất lượng công trình. Việc sử dụng máy móc, xe cơ giới phục vụ thi công trên đê phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đê điều, giao thông. Chấp hành các yêu cầu của cơ quan quản lý về đê điều, giao thông trong quá trình sử dụng hoặc khi tu bổ đê, đường giao thông;


- Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến đê điều, bãi sông, lòng sông trong quá trình thi công, nếu phát hiện những dấu hiệu mất an toàn hoặc xảy ra sự cố (sạt lở, vết nứt, lún sụt, biến dạng, mưa lũ bất thường…) phải dừng ngay các hoạt động thi công; thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền và có giải pháp kịp thời để xử lý khắc phục, đảm bảo an toàn;

- Sau khi hoàn thành công trình phải tháo dỡ, thanh thải vật liệu, phế thải trong phạm vi bảo vệ đê, hoàn trả mặt bằng theo quy định; thi công hoàn trả lại kết cấu lề đường, hành lang đường theo hiện trạng ban đầu; đền bù các thiệt hại về công trình do lỗi của đơn vị thi công gây ra. Khi nhà nước có nhu cầu nâng cấp, cải tạo công trình đê điều, giao thông có ảnh hưởng đến tuyến ống nêu trên thì phải tự tháo dỡ, hoàn trả lại mặt bằng mà không được tính đền bù;
- Có phương án đảm bảo lưu thông thông suốt trên đê (đồng thời là đường tỉnh 323) trong quá trình thi công và sau khi đưa công trình vào khai thác sử dụng;
- Thực hiện biện pháp bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng công trình theo quy định tại Quyết định số 96/2025/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Ngoài ra, phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 1348/TTr-SNN&MT ngày 08 tháng 10 năm 2026, Sở Xây dựng tại Văn bản số 11503/SXD-KCHTXD ngày 21 tháng 9 năm 2025 và của Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ tại Văn bản số 1004/UBND-KT ngày 22 tháng 9 năm 2026.
2. Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thẩm định, cơ sở pháp lý và nội dung trình cấp phép, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật; lưu trữ hồ sơ cấp phép; 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ và các đơn vị liên quan chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành thực hiện các nội dung được cấp phép theo quy định hiện hành. Tiếp tục rà soát tổng thể những nội dung đã được cấp phép, kịp thời phát hiện những nội dung còn bất cập để báo cáo cấp có thẩm quyền để chỉ đạo thực hiện đúng quy định pháp luật
3. Các sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung tham gia ý kiến theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

4. Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ: Tổ chức theo dõi, quản lý địa bàn; kiểm tra, giám sát quá trình thi công, khai thác, sử dụng công trình; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều, phòng, chống thiên tai, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ; Công ty Cổ phần cấp nước Phú Thọ và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.
KT. CHỦ TỊCH
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